**Правила пожарной безопасности для культовых сооружений**

С целью предупреждения пожаров в период празднования СВЕТЛОГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА государственный пожарный надзор по Новосибирскому району и р.п. Кольцово напоминает основные требования правил пожарной безопасности для культовых сооружений:

- территория возле культовых сооружений должна содержаться в чистоте и очищаться от сгораемых отходов. На территории не допускается хранение любых сгораемых материалов и запрещается разводить костры, сжигать мусор и листья. Помещения культовых сооружений должны своевременно очищаться от сгораемых отходов и постоянно содержаться в чистоте;

- эвакуационные выходы должны быть свободными, ничем не загромождёнными и в случае пожара обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода верующих и посетителей из здания. Двери эвакуационных выходов во время пребывания в культовых сооружениях верующих и посетителей не должны запираться на запоры, которые открываются только с помощью ключей;

- молитвенные залы и другие помещения должны быть обеспечены огнетушителями;

- подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня, необходимо установить на негорючие поверхности, которые выступают за их габариты (размеры проекции на пол, стены) не менее чем на 0,5 м. Конструкции подсвечников, лампад, светильников и т.д. должны исключать возможность самовыпадания свечей. Стационарные подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня должны надёжно прикрепляться к полу, стене или потолку, а переносные - не должны устанавливаться на путях эвакуации. Подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня, необходимо размещать от горючих конструкций и горючих отделочных материалов на расстоянии не менее 1 м. что бы исключалась возможность попадания открытого огня на строительные конструкции или другие отделочные материалы и капание горючих жидкостей на пол.

ЗАПРЕЩЕНО: применение для отопления помещений нестандартного (кустарного) оборудования или ламп накаливания; сушка любых горючих материалов на котлах, печах и трубопроводах систем отопления, дымоходах; использование в культовых сооружениях газового оборудования, в том числе для отопления; применение самодельных (не калиброванных) вставок в электрических предохранителях.

Печи должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, которые отвечают строительным нормам. Пол из сгораемых материалов должен быть защищён металлическим листом размером не менее 0,5 х 0,7 м, размещённым длинным боком вдоль печи. Дымоходы печей и котлов на твердом топливе, в культовых сооружениях с горючей кровлей должны быть оборудованы искрогасителями. Необходимо проводить перед началом отопительного сезона и, по крайней мере, один раз каждые три месяца в течение отопительного сезона, очистки дымоходов и печей от сажи.

Электророзетки, выключатели, переключатели и другие подобные устройства могут устанавливаться на горючие основы (конструкции) при условии прокладки под них цельных не горючих материалов, которые выступают за габариты устройств не менее чем на 0,01 м.

После богослужения и других массовых мероприятий, лицу, ответственному за соблюдение противопожарного режима необходимо проверить, чтобы все свечки и устройства культового назначения, в которых используется открытый огонь, были погашены.

В случае выявления пожара (признаков горения) каждый гражданин обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану. При этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию;

- принять (по возможности) меры к эвакуации людей, тушению (локализации) пожара и сохранности материальных ценностей.

ОНДиПР по Новосибирскому району и п.р. Кольцово ГУ МЧС России по Новосибирской области (221-29-47)